**Tirgus izpēte Nr. P/A „SAN-TEX” 2023-1**

**Individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde Balvu novada P/A “SAN-TEX” 2023.gadam.**

**Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums**

**Informācija par pretendentu:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Telefons, fakss, e-pasts |  |
| Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |
| Konta numurs: |  |
| Kontaktpersona līguma izpildē (vārds, uzvārds, tālruņa Nr., e-pasts). |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu. |  |

**Individuālo aizsardzības līdzekļu saraksts un specifikācija:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.**  **k.** | **Individuālā aizsardzības līdzekļa nosaukums** | **Specifikācija** | **Preci raksturojošs**  **attēls** | **Vienas vienības (t.sk. pāra) cena (EUR) bez pvn.** |
| 1. | Ziemas cimdi GUIDE 762/10  vai ekvivalents | **Ziemas cimdi** **ar silto oderi** no ādas aizvietotāja, īpaši izturīgi pret mehānisko nodilumu. Aizsarga pret fiziskiem un mehāniskiem riskiem un aukstumu.  Odere – mākslīga šķiedra, 40C.   |  | | --- | |  |   Locītavas daļā iešūta savilcējgumija.  **Atbilstība standartiem:** Jāatbilst **LVS EN 388:2003** standarta prasībām. **(2231),**  CE marķējums . Izmēri 8,9,10,11. | Ziemas cimdi GUIDE 762/10 |  |
| 2. | Adīti cimdi ar pretslīdes lateksa pārklājumu Bricker, GOLD STAR vai ekvivalents. | **Cimdi ziemas ar lateksa kārtu**, ar siltu oderi, nodilumizturīgi. Lateksa pārklājums uz plaukstas un daļēji uz pirkstiem. Dzeltenā vai oranža krāsā. Paredzēti būvniecībā un celtniecībā, ceļu darbos un darbam noliktavā. **Atbilstība standartiem:** Jāatbilst **LVS** **EN 388** standarta prasībām. **(2243)** , LVS **EN 511** standarta prasībām. **(020), EN407.** CE marķējums. Izmēri:8,9,10,11 |  |  |
| 3. | Ziemas cimdi ar nitrila pārklājumu,  vai ekvivalents | Ērti un izturīgi nitrila ziemas cimdi, ar speciālu pārklājumu, kas nodrošina lielisku saķeri. Paredzēti darbiem aukstos un slapjos apstākļos (remontatslēdzniekiem), un saskarē ar pretslīdes maisījumu( sētnieku darbos).  Atbilstība standartiem: Jāatbilst LVS EN 388 standarta prasībām. (2242) , LVS EN 511 standarta prasībām. (22X), CE marķējums. Izmēri:9,10,11. | Cimdi ziemas BUCKLER |  |
| 4. | Cimdi PVC, silti,  vai ekvivalents | **Cimdi smagiem darba apstākļiem,** aizsardzībai pret mehāniskiem riskiem, piemēroti aukstos darba apstākļos. No PVC materiāla ar adītu, siltu oderi. Garums 300 -350 mm. **Atbilstība standartiem:** Jāatbilst **LVS EN 374 (JLK), 388** **(4121),** un LVS **EN 511** standarta prasībām. **(111)** . CE marķējums. Izmēri 10,11. |  |  |
| 5. | Cimdi GUIDE 761/10 vai ekvivalents | **Elastīgi un izturīgi darba cimdi no sintētiska materiāla.** Nodrošina lielisku satveri pat ar slapjiem priekšmetiem, paredzēti mazgāšanai 40C. Aizsarga pret fiziskiem un mehāniskiem riskiem. **Atbilstība standartiem:** Jāatbilst **LVS EN 388** standarta prasībām. **(2131).** CE marķējums. Izmēri:8,9,10,11. |  |  |
| 6. | Cimdi no PVC ar adītu oderi. | **Darba cimdi no PVC materiāla ar adītu oderi.** Darbiem ar sārmiem un skābēm. Garums 350 mm.  **Atbilstība standartiem:** Jāatbilst **LVS EN 374 (ALK), 388** **(4121),** standartu prasībām. CE marķējums  Izmēri:9,10,11. |  |  |
| 7. | Ļoti blīvi adīti cimdi | **Ļoti blīvi adīti cimdi** ar divpusēju punktējumu, apstrādāti pirkstu gali**, blīvs adījums**  Izmēri:8,9,10,11  **Atbilstība standartiem:** Jāatbilst **LVS EN 388** standarta prasībām.  CE marķējums. | https://www.4work.lv/wp-content/uploads/2017/10/29-400x400.jpg |  |
| 8. | Cimdi ar PU segumu | Sintētiska materiāla cimdi ar poliuretāna pārklājumu. Izmēri :7,8,9,10  **Atbilstība standartiem:** Jāatbilst **LVS EN 388** standarta prasībām. **(4131).**  CEmarķējums. |  |  |
| 9. | Saimnieciskie cimdi no lateksa | Cimdi no lateksa. Paredzēti darbiem laboratorijās, saimniecībā. Aizsardzība pret mehāniskiem riskiem , vājas koncentrācijas ķimikālijām. Biezums 0.40 mm. Garums 305 mm. Izmēri: S,M, L, XL  CEmarķējums  **LVS EN 388+A1, LVS EN 374-2** standarts. |  |  |
| 10. | Cimdi metinātāju | Zamšādas metinātāju  5-pirkstu cimdi bez oderes, E1klase. Jāatbilst  **LVS EN 388** standarta prasībām. **(4023)**  **LVS EN 407** standartu prasībām**.(41XX4X),**   |  | | --- | | **EN12477** standarta prasībām,  ir CE zīme. | |  |  |
| 11. | Signālvestes | Signālvestes HV dzeltenas, P100, materiāls PES.  2 vertikalas un 2 horizontalas atstarojošas lentas  Izmēri: S,M, L, XL,2XL, 3XL,  Jāatbilst **LVS EN ISO 20471:2013**  standarta 2kat. prasībām. |  |  |
| 12. | Darba apavi | Viegli un elpojoši, sportiska dizaina aizsargapavi, kas aprīkoti ar elastīgu, nemetālisku starpzoli. Virskārta izgatavota ar mūsdienu tehnoloģiju SAFE&AIR, kas apvieno izturību un gaisa caurlaidīgu audumu ar paaugstinātu aizsargfunkciju. Apavu virskārta un zole apsmidzinātas ar PU pārklājumu. Paredzēti sausiem iekštelpu un āra darbiem. EN ISO 20345 S1P SRA Pieejamie izmēri: 36-48 | Kurpes BNN SPACER S1P |  |
| 13. | Darba apavi | Ādas kurpes S3. Purngala aizsardzība. Apavu virsdaļa apstrādāta pret mitruma iekļūšanu. Eļļas un benzīna izturīga, antistatiska, neslīdoša zole no PU2D.  Jāatbilst **LVS EN 20345** standartu prasībām. CEmarķējums. Pieejamie izmēri: 36-48 | Kurpes Tallinn S3 |  |
| 14. | Ziemas darba apavi | Ādas zemie siltie **S3 CI SRC** šnorzābaki ar metāla purngalu un starpliku pazolē. Izmēri 41-48.  Jāatbilst **LVS EN 20345** standartu prasībām. CEmarķējums. | https://www.4work.lv/wp-content/uploads/2017/10/Warmer-36110L-400x400.jpg |  |
| 15. | Puszābaki BNN WELDER S3 SRC HRO vai ekvivalents | **Specializētie apavi metinātājiem**, kas aprīkoti ar ātri atveramu sprādzi. PU / gumijas zole ar SRC pretslīdes īpašībām, izturīga pret kontaktu ar 300°C siltumu. Ūdensizturīgs virsējais materiāls. Pieejamie izmēri: 36-48. | Puszābaki BNN WELDER S3 SRC HRO |  |
| 16. | Puskombinezons ar PVC zābakiem. | |  | | --- | | Ūdens necaurlaidīgs puskombinezons ar zābakiem.  Regulējamas, elastīgas lences.  Abpusēji hermētiskas šuves.  Izgatavoti no ūdens noturīga  materiāla Plavitex Heavy Duty. Izstrādājums neplaisā zemo  temperatūru ietekmē. Eļļas un  benzīna izturīga, antistatiska, neslīdoša zole.  Paredzēts aizsardzībai no  ūdens ietekmes.  Jāatbilst **LVS EN 20347**   standartu prasībām . CEmarķējums.  **Materiāla blīvums:** 680 g/m² **Materiāla biezums:** 0,68 mm  **Izmēri:** 40 – 47 . | |  |  |
| 17. | |  | | --- | | Metinātājiem  antistatisks  apģērbs | | |  | | --- | | Darba apģērba materiālam  jābūt izstrādāts aizsardzībai  no liesmām, metināšanas  darbu veikšanai kā arī  aizsardzībai no  elektrostatiska lādiņa.  **Materiāls:** 99% kokvilna, 1% ogļšķiedra,  330 g/m2  **Izmēri:** S – XXXL  Atbilst EN 11611 Class 1, EN 11612, EN 1149. | |  |  |
| 18. | Darba virsjaka | |  |  | | --- | --- | | Darba jaka ar atstarojošiem  elementiem. Dažāda  pielietojuma kabatas un cilpas  Slēpta aizdare. Audums ar  paaugstinātu izturību pret  nodilumu un ūdens ietekmi.  **Materiāls: ne mazāk kā**  60% kokvilna,  40% poliesters, 280 g/m2  **Krāsas:** Pelēks/melns  Zils/melns , var būt citi   |  | | --- | | krāsu varianti |   **Izmēri:** 46-64. CEmarķējums.  **Iespēja pasūtīt LOGO!** | |  |  |
| 19. | Darba bikses | |  |  | | --- | --- | | Darba bikses ar atstarojošiem  elementiem. Ērtas valkāšanai. Dažāda pielietojuma kabatas.  Paredzēta vieta ceļu sargiem.  Audums ar paaugstinātu  izturību pret nodilumu un  ūdens ietekmi.  **Materiāls: ne mazāk kā**  60% kokvilna, 40% poliesters,  280 g/m2.  **Krāsa:** Pelēks/melns  Zils/melns , var būt citi   |  | | --- | | krāsu varianti |   **Izmēri:**  46-64 Atbilst EN340  standarta prasībām. CEmarķējums. | |  |  |
| 20. | Aizsargbrilles Brilles Pivolux vai ekvivalents | Aizsargbrilles no caurspīdīga polikarbonāta. Regulējams ietvars.  Lēcas marķējums: 2-1.2LUX.0 1FT K CE.  Jāatbilst **LVS EN 166** standartu prasībām. | Brilles Pivolux |  |
| 21.. | Aizsargbrilles Univet 554 UV400 dzeltenas, vai ekvivalents | Paaugstinātas triecienizturības UV 400 aizsargbrilles ar pretskrāpējumu un pretaizsvīšanas pārklājumu. Lēcas marķējums: 2C-1.2/5-1.4 U1FT K CE.  Jāatbilst **LVS EN 166** standartu prasībām. | Aizsargbrilles Univet 554 UV400 dzelt. |  |
| 22. | Respirators Moldex 2365 FFP1 NR D, vai ekvivalents | Respirators P1D ar vārstuli. Nodrošina aizsardzību pret netoksiskām, cietām daļiņām. Respirators no ārpuses ir pārklāts ar plastmasas sietu Jāatbilst **LVS EN 149** standartu prasībām. CEmarķējums. | Respirators Moldex 2365 FFP1 NR D |  |
| 23. | Respirators Moldex 2405 FFP2 NR D, vai ekvivalents | Respirators P2D ar izelpas vārstu. Respirators no ārpuses ir pārklāts ar plastmasas sietu kas respiratora virsmu aizsargā,  ja gadījumā aiztiek ar netīrām rokām.  Jāatbilst **LVS EN 149** standartu prasībām. CEmarķējums. | Respirators Moldex 2405 FFP2 NR D |  |
| 24. | |  | | --- | | 3M 6000 Sērijas Filtrs ABEK1 | | Filtrs ABEK1 pielietojams   |  | | --- | | 3M 6000. sērijas maskām un  pusmaskām un 3M 7500.  sērijas pusmaskām. | |  |  |
| 25. | Aizsargķivere  Diamond V , oranža, komplektā ar zoda siksnu 4.p. attiecīgajai ķiverei. Vai ekvivalentas ķiveres komplekts. | Galvas lencei aizmugurējā daļā ir regulējams augstums lielākam konfortam. Ķivere ir ar atstarojošiem elementiem.  Darbam līdz -30oC, **LVS EN 397** standarts, CEmarķējums. | Zoda siksna 4.p. ķiverei Diamond |  |
| 26. | Trikotāžas zem ķivere. |  | Trikot. zemķivere |  |
| 27. | Drošības sistēma  P-50 | Drošības sistēma ar muguras atbalstu ar 1 aizmugures un 1 krūšu D cilpām un 2 sānu D cilpām | Drošības sistēma P-50 |  |
| **Kopējā piedāvājumu summa par visām precēm** | | | |  |

**Papildus nosacījumi:**

1. Uzrādītās individuālo aizsardzības līdzekļu cenas ir nemainīgas uz visu līguma darbības laiku.
2. Individuālo aizsardzības līdzekļu cenas uzrādītas ar piegādi Balvos, Bērzpils ielā 56.
3. Piegādes izpilde jāgarantē 8 darba dienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas.
4. Preču piegādātājs uzrāda attiecīgo IAL paraugus, kas tiek atgriezti atpakaļ.
5. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var piegādāt vairākus IAL paraugu variantus un precizēt piedāvājumam atbilstošāko preci.
6. IAL pretendentam jānorāda preču apmaiņas kārtība, gadījumos, ja piegādātā prece neatbilst tehniskajā specifikācijā iekļautajiem nosacījumiem, tai skaitā izmēru neatbilstības, un jāgarantē IAL apmaiņa, ja piegādātā prece ir ar defektu.
7. Pretendentam jānodrošina visas sarakstā minētās preces, vai līdzvērtīgi individuāli aizsardzības līdzekļi, kā arī jāiesniedz attiecīgo preču datu drošības lapas vai lietošanas instrukcijas latviešu valodā.

Cenā ir iekļauti visi ar līguma izpildi saistītie izdevumi, t.sk., nodokļi, nodevas, administratīvās izmaksas, transporta izdevumi, iespējamie sadārdzinājumi, u.c., cenu izmaiņas, kā arī tādas izmaksas, kas nav minētas, bet bez kurām nebūtu iespējama kvalitatīva, pilnīga un normatīvajiem aktiem atbilstoša līguma izpilde.

Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Vārds, Uzvārds

2023.gada \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_