|  |  |
| --- | --- |
|  | **Parka sols**  **TEHNISKĀ INFORMĀCIJA**    **Apraksts:** Kvadrātcauruļu kājas ar koka latām  **Izmērs:** garums 2000 mm  **Apdare:** Pulverkrāsots, grafīta pelēkā krāsā |
|  | **Parka sols**  **Materiāls: čuguna kājas, pieci 110 x 35 mm biezi tropu koku dēļi. Nerūsējošā tērauda skrūves. Izmēri:**   * A-1800mm * B-630mm * H-770mm * H1-445mm * Parka sols * Materiāls: čuguna kājas, pieci 110 x 35 mm biezi tropu koku dēļi. Nerūsējošā tērauda skrūves. * Apdare: uz sola kājām apmetums un divas kārtas kaitēta melna dzelzs oksīda. Tropu koki ir apstrādāti ar tādiem aizsarglīdzekļiem, kā fungicīdi un insekticīdi. . |

**Pielikums Nr.2**

**Tehniskā specifikācija soliņiem.**

Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Vārds, Uzvārds

2019.gada \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_