|  |  |
| --- | --- |
|  | **Parka sols** **TEHNISKĀ INFORMĀCIJA****Apraksts:** Kvadrātcauruļu kājas ar koka latām **Izmērs:** garums 2000 mm**Apdare:** Pulverkrāsots, grafīta pelēkā krāsā   |
|  | **Parka sols** **Materiāls: čuguna kājas, pieci 110 x 35 mm biezi tropu koku dēļi. Nerūsējošā tērauda skrūves. Izmēri:*** A-1800mm
* B-630mm
* H-770mm
* H1-445mm
* Parka sols
* Materiāls: čuguna kājas, pieci 110 x 35 mm biezi tropu koku dēļi. Nerūsējošā tērauda skrūves.
* Apdare: uz sola kājām apmetums un divas kārtas kaitēta melna dzelzs oksīda. Tropu koki ir apstrādāti ar tādiem aizsarglīdzekļiem, kā fungicīdi un insekticīdi. .
 |

**Pielikums Nr.2**

**Tehniskā specifikācija soliņiem.**

Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 Vārds, Uzvārds

2019.gada \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_